X.2. Изменения, связанные с уточнением порядка определения готовности генерирующего оборудования объектов ДПМ ВИЭ

Приложение № 10.2
	Инициатор: член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Б.Ф. Вайнзихер.
Обоснование: предлагается установить в Регламенте определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) порядок фиксации факта неисполнения команды диспетчера на отключение объекта ДПМ ВИЭ.
Дата вступления в силу: с 20 июля 2016 года и распространяют свое действие на отношения сторон по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, возникшие с 1 июля 2016 года.


Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)
	№ пункта
	Редакция, действующая на момент

вступления в силу изменений
	Предлагаемая редакция

(изменения выделены цветом)

	3′.2
	Порядок определения готовности к отключению генерирующего оборудования по команде СО
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 – количество зарегистрированных фактов неисполнения команды диспетчера по ГТП в месяце m.
	Порядок определения готовности к отключению генерирующего оборудования по команде СО

Диспетчер СО в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима имеет право отдать команду об отключении от сети генерирующего оборудования объектов ДПМ ВИЭ. В таком случае оперативный персонал объекта ДПМ ВИЭ должен обеспечить отключение генерирующего оборудования от сети с полным прекращением выдачи мощности, начиная с момента времени, заданного командой СО, и до момента времени разрешенного возврата на плановый диспетчерский график.

В случае регистрации команд на отключение генерирующего оборудования объекта ДПМ ВИЭ СО через 1 минуту (для команд на отключение, отданных до 1 августа 2016 года – 15 минут) от времени отключения объекта ДПМ ВИЭ, заданного командой СО, определяет соответствие фактического эксплуатационного состояния оборудования эксплуатационному состоянию, заданному СО (отключенному). В случае неотключения или несогласованного с СО включения в сеть генерирующего оборудования, зарегистрированного по данным СОТИАССО до момента времени разрешенного возврата на плановый диспетчерский график, СО регистрирует факт неисполнения команды диспетчера по соответствующей ГТП объекта ДПМ ВИЭ.

При наличии зарегистрированных случаев неисполнения команды диспетчера СО на отключение генерирующего оборудования объекта ВИЭ значение объема невыполнения требований
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 в расчетном месяце m рассчитывается:
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 – количество зарегистрированных фактов неисполнения команды диспетчера по ГТП в месяце m.
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