**VI.4. Изменения,** **связанные** **с детализацией порядка заявления ограничений установленной мощности в отношении генерирующего оборудования участников оптового рынка**

**Приложение № 6.4**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** АО «СО ЕЭС».  **Обоснование:** детализация порядка заявления ограничений установленной мощности в отношении генерирующего оборудования участников оптового рынка в случаях превышения величины установленной мощности над величиной предельного объема поставки мощности на оптовый рынок.  **Дата вступления в силу:** 1 марта 2023 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

| **№ пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| **3.4.2.1** | …  В отношении генерирующего оборудования малых водоточных ГЭС участником ОРЭМ в уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования, поданных в СО не позднее 16 часов 30 минут московского времени суток *Х*-2 (для второй неценовой зоны – до 10 часов хабаровского времени суток *Х*-1), заявляются почасовые значения ограничений (), соответствующие напору воды, обеспечивающему выдачу мощности готового к выработке электроэнергии оборудования в полном объеме в соответствии с его паспортными характеристиками (). Величина ограничения  в случаях допустимого превышения располагаемой мощности над установленной мощностью может быть отрицательной.На основании заявленных участниками ОРЭМ ограничений СО в отношении каждого часа суток определяет величины располагаемой мощности ГТП генерации *j* и электростанции *s* в целом, актуальные для каждого часа *h* суток *k* месяца *m*  и : (5) (5.1) где  ― величина установленной мощности ГТП, зарегистрированная в Реестре предельных объемов поставки мощности в соответствии с *Регламентом аттестации генерирующего оборудования* (приложение № 19.2 к *договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).* | …  В отношении генерирующего оборудования малых водоточных ГЭС участником ОРЭМ в уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования, поданных в СО не позднее 16 часов 30 минут московского времени суток *Х*-2 (для второй неценовой зоны – до 10 часов хабаровского времени суток *Х*-1), заявляются почасовые значения ограничений (), соответствующие напору воды, обеспечивающему выдачу мощности готового к выработке электроэнергии оборудования в полном объеме в соответствии с его паспортными характеристиками (). Величина ограничения  в случаях допустимого превышения располагаемой мощности над установленной мощностью может быть отрицательной.Если в отношении генерирующего оборудования участников оптового рынка, функционирующего на территории неценовой зоны оптового рынка, значение предельного объема поставки мощности по ГТП генерации, определенное в соответствии с *Регламентом аттестации генерирующего оборудования* (Приложение № 19.2 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*), меньше величины установленной мощности генерирующего оборудования, входящего в состав данной ГТП, то указанная разница может быть заявлена участником ОРЭМ в составе ограничений установленной мощности по соответствующей ГТП генерации на периоды, начиная с 1-го числа месяца, в котором определен такой предельный объем поставки мощности.На основании заявленных участниками ОРЭМ ограничений СО в отношении каждого часа суток определяет величины располагаемой мощности ГТП генерации *j* и электростанции *s* в целом, актуальные для каждого часа *h* суток *k* месяца *m*  и : (5) (5.1) где  ― величина установленной мощности ГТП, зарегистрированная в Реестре предельных объемов поставки мощности в соответствии с *Регламентом аттестации генерирующего оборудования* (приложение № 19.2 к *договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).* |